１　縮尺1,000分の１程度の実測とし、大字界、字界を附した上各筆ごとの所在地番を示し、一筆の区画の中には、地番を表示すること。
２　紙質は上質の製図用紙を用い、道路、堤塘、河川、堀割等を図示すること。
３　従来村において作成されている字限図があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。